

DS3231 podłączony do pinów 9/10

Przekaźnik podłączony do pinu 11 (P2\_3)

Przycisk włączania wyłączania trybu wakacyjnego podłączony do P1\_3 (wspólne z SWITCH2)

Czerwona dioda: Tryb wakacyjny załączony

Zielona dioda: Heartbeat

